**采购需求**

1. **采购项目名称：**湖南华城检测技术有限公司2022年~2023年劳务供应商征集
2. **项目清单及技术要求**

**第一部分**

| **序号** | **劳务类型** | **技术要求** | **数量要求** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静载试验劳务配合 | 要求致少拥有8000吨配重块，2根1500吨以上主梁，3天内完成检测公司的进出场要求，在湖南地区多地项目经验，在多地质监站有良好记录 | 1家 |
| 2 | 桩基取芯检测劳务配合 | 至少3台钻机，2天内完成钻机进出场， | 2-3家 |
| 3 | 平板试验劳务配合 | 至少2套千斤顶设备，具备0.07m2、0.25m2、0.5m2、1m2、2m2等多种试验铁板。提前1天通知，隔天进场 | 2-3家 |
| 4 | 锚杆试验劳务配合 | 至少2套千斤顶及油泵设备，提前1天通知，隔天进场 | 2-3家 |
| 5 | 高应变 | 拥有8吨重以上的锤击设备，现场负责传感器的打孔安装和落锤敲击，提前一天通知，隔天进场 | 2-3家 |

**第二部分**

| **序号** | **劳务类型** | **技术要求** | **数量要求** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上部结构钻孔取芯 | 至少2~3台水钻，各种大小直径的钻头齐备，可满足取芯直径75~100mm的要求，提前1天通知，隔天进场。长沙市内项目乙方需自行前往项目，甲方不负责交通费用，长沙市外项目甲方提供交通工具，费用甲方承担 | 2-3家 |
| 2 | 基础开挖，饰面开凿、修复 | 工作效率高。提前1天通知，隔天进场。长沙市内项目乙方需自行前往项目，甲方不负责交通费用，长沙市外项目甲方提供交通工具，费用甲方承担。饰面修复材料由甲方提供 | 2-3家 |

1. **采购要求：**
2. 供应商需服从我司的安排，效率高，在规定的时间内进场，承诺优先发放农民工工资，接受我司在项目回款后再进行劳务费支付。
3. 供应商必须为劳务员工购买保险。除长沙市区域外的项目，劳务员工的交通由供应商负责，我司不负责来回路费，不负责接送。